1、功能说明

    /* 简单描述工程功能 */
        这个例程配置并演示设置不同的系统时钟，并用MCO从PA8输出出来


2、使用环境

    /* 硬件环境：工程对应的开发硬件平台 */
        开发板：N32G45XV-STBV1.1
        

3、使用说明
    
    /* 描述相关模块配置方法；例如:时钟，I/O等 */
        USART：TX - PB4，波特率115200
    GPIO：PA8 - 复用为MC0时钟输出

    /* 描述Demo的测试步骤和现象 */
        1.编译后下载程序复位运行；
        2.分别配置系统时钟为HSI、HSE、PLL，分别使用串口打印出当前SYSCLK、HCLK、PCLK1、PCLK2等信息，并且可以使用PA8复用引脚输出时钟，用示波器查看；


4、注意事项