1、功能说明

    此例程为BOOT工程。   

2、使用环境

   软件开发环境：
        IDE工具：KEIL MDK-ARM 5.34.0.0
    
    硬件环境：
        开发板：N32G003F5Q7-STB V1.0


3、使用说明
	
    1、主时钟：48MHz
    2、UART1 配置：
            TX --> PA2          
            RX --> PA3 
            
    3、测试步骤与现象
        a，若跳转标志不为0xAAAABBBB则继续留在BOOT，否则跳转到APP
        b，通过UART1连接下载工具，接收指令，完成芯片信息获取、FLASH擦除下载、复位等功能
        c，若接收到修改跳转标志指令则将跳转标志修改为0xAAAABBBB，复位后重新从步骤a开始    

4、注意事项
   BOOT大小只有3K，部分函数已进行优化，若用户需要自行添加代码请注意不要超范围。
